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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ КИЇВ"
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+38 (067) 469-08-45(46), (067) 467-36-99
e-mail: energozbkiev@ukr.net http://www.energozb.kiev.ua


	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «КНС»

	

	Объект: 

Заказчик: 
Контактное лицо:
Телефон / e-mail

	Рабочих насосов                                              шт.
	Резервных насосов                                         шт.

	Расход 1 насоса:           (м3/час)
	Напор геодезический:                     (м)
	Напор общий:                                        (м)

	
	
	
	
	№
	Наименование

	
	
	
	
	1
	Щит управления
	 

	
	
	
	
	2
	Люк обслуживания
	 

	
	
	
	
	3
	Лестница
	 

	
	
	
	
	4
	Направляющие трубы
	 

	
	
	
	
	5
	Резервуар
	 

	
	
	
	
	6
	Колено-основание
	 

	
	
	
	
	7
	Погружной насос
	 

	
	
	
	
	8
	Подводящий патрубок
	 

	
	
	
	
	10
	Вентиляция
	 

	
	
	
	
	11
	Внутренний трубопровод
	 

	
	
	
	
	12
	Задвижка
	 

	
	
	
	
	13
	Напорный патрубок
	 

	
	
	
	
	14
	Обратный клапан
	 

	
	
	
	
	15
	Площадка обслуживания
	 

	
	
	
	
	16
	Кабельный соединитель
	 

	
	
	
	
	17
	Отбойник
	 

	
	
	
	
	 
	Решетка
	 

	
	
	
	
	18
	Поручень
	 

	
	
	
	
	19
	Теплоизоляция:
	 

	
	
	
	
	 
	1,5 м;
	 

	
	
	
	
	 
	2,0 м;
	 

	
	
	
	
	 
	2,5 м
	 

	
	
	
	
	20
	Анкерные болты
	 

	
	
	
	
	21
	Датчик давления:
	 

	
	
	
	
	 
	Поплавковый выключатель уровня:
	 

	
	
	
	
	Габариты насосной станции:

	
	
	
	
	Глубина заложения труб:

	
	
	
	
	Напорный патрубок А =
	 

	
	
	
	
	Подводящий патрубок B =
	 

	
	
	
	
	Диаметры:

	
	
	
	
	Напорного DN:
	 

	
	
	
	
	Подводящего DN:
	 

	
	
	
	
	Материал труб:

	
	
	
	
	Напорного трубопровода:
	 

	
	
	
	
	Подводящего трубопровода:
	 

	
	
	
	
	Количество напорных трубопроводов:
	 

	
	
	
	
	Количество подводящих трубопроводов:
	 

	
	
	
	
	Направления напорных патрубков:

	
	
	
	
	3:00
	6:00
	9:00
	12:00

	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	другое:
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	Направления подводящих патрубков:

	
	
	
	
	3:00
	6:00
	9:00
	12:00

	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	другое:
	
	
	

	Щит управления

	Исполнение щита управления:
	наружное
	 

	
	внутреннее
	 

	Количество вводов электропитания:
	один ввод
	 

	
	двойной ввод
	 

	Включение резерва электропитания:
	ручное
	 

	
	автоматическое
	 

	
	нет
	 

	Размещение щита управления:
	сверху, на крышке резервуара
	 

	
	вдали, на расстоянии от резервуара
	 

	Особые требования:
	Диаметр резервуара КНС 

	
	

	
	



Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте info@energozb.kiev.ua
Вам будет направлено технико-коммерческое предложение, с указанием сроков изготовления и условий поставки.


